**「鉄砲隊爆発にごり」**

**必ずお読み**

**ください**

をお買い上げになったお客さまへ

活性にごり酒は酵母（糖からアルコールと炭酸ガスを作り出す微生物）が生きたまま瓶内に閉じ込められたお酒です。その結果、瓶内でも発酵が引き続き起こるため、通常の日本酒とは違い**炭酸ガスが瓶内に充満**しております。そのため**瓶の内圧が非常に高い状態**となっており、**瓶の温度が上昇したり、衝撃を受けたりすると、 蓋が飛ぶ・瓶が破裂するなどの危険** がございます。また、開栓の際も**通常の開栓方法では栓が吹っ飛び、一瞬でお酒が噴き出します。**

つきましては、以下の**安全な開け方**をご参考に、おいしい活性にごりをお楽しみ下さい。

■**開栓前**の注意

１、運搬時、**瓶が衝撃を受けないよう慎重に**お取扱下さい。

２、開栓前に**瓶を振らないでください**。また、運搬直後の開栓はお止めください。

３、**ビニールは外さないでください。**破裂した際に破片で怪我をする恐れがあります。

３、**保管は5度以下**、**縦向き**でお願いします。横向きでの保管はおやめください。

■**開栓時**の注意

１、開栓時に**瓶口を覗き込んだり、人に向けたりしない**でください。

２、開栓は**酒が吹きこぼれても良いような服装、場所**で、タオルや受け皿を用意するなど、きっちりと**準備してから**行ってください。

３、飲食店様での開栓は**お客様からの距離を十分にとって**ください。開栓まで**時間（5分～30分）がかかります**のでご留意ください。

■**安全な開け方（推奨）**

１、**封栓シールを剥がさず**、アイスピックの先端を栓の真ん中に突き立ててください。

　**※****ガスが抜けきるまではアイスピックを抜いたり、手を離したりしないでください。**

２、アイスピックをやや上に引き上げ、**液面が上がってきたら再び差すのを繰り返し**、開けた穴の隙間から炭酸ガスを逃がしてください。**（長くて30分ほどかかります）**

３、**ガスを逃がしても液面が上がらなくなったら**、シールを剥がして開栓してください。

　**※開栓後も保管状況によっては再び噴き出すことがありますので、お気を付けください。**

◎上記の方法だとガスが抜けきるまで手を離せませんので、**ワインオープナーを使った開け方もおすすめ**いたします。ワインオープナーを栓の真ん中からねじ込んで、ガスが少しずつ抜けるポイント（泡が出る程度）で固定します。時間はかかりますが手を放していられるので比較的楽です。

◎**あえて噴きこぼす場合は上下にボウルなど、ある程度深さのある受け皿を用意し**、**栓を真上から抑えながら、シールおよびキャップの金具部分を慎重に剥がし、噴き出すお酒を上下から受け止めるようにすると、お酒を無駄にすることなく召し上がっていただけます。**